


[***https://lwek.ru***](https://lwek.ru)

**Прайс-лист на щитки серии ЭЩР в навесном металлическом корпусе IP54**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Назначение** | **Цена c НДС, руб.** |
| **Электрощиток операционный**  **ЭЩР-О-6-МЕТ** | Накладной щиток для подключения конечных потребителей посредством шести евро-розеток, 220В, 50Гц. Специализация – мед.помещения группы 2. | **15 800** |
| **Электрощиток операционный**  **ЭЩР-О-3-МЕТ** | Накладной щиток для подключения конечных потребителей посредством трёх евро-розеток, 220В, 50Гц.  Специализация – мед.помещения группы 2. | **13 900** |
| **Электрощиток операционный**  **ЭЩР-О-2-МЕТ** | Накладной щиток для подключения конечных потребителей посредством двух евро-розеток, 220В, 50Гц.  Специализация – мед.помещения группы 2. | **11 600** |
| **Электрощиток операционный**  **ЭЩР-О-6Т-МЕТ** | Накладной щиток для подключения конечных потребителей посредством шести евро-розеток и трехфазной розетки, 220В, 50Гц.  Специализация – мед.помещения группы 2. | **17 800** |
| **Электрощиток операционный**  **ЭЩР-О-2К-МЕТ** | Накладной щиток для подключения конечных потребителей посредством двух евро-розеток, 220В, 50Гц. На лицевой панели дополнительно установлены клеммы заземления.  Специализация – мед.помещения группы 2. | **13 300** |
| **Электрощиток операционный**  **ЭЩР-О-6К-МЕТ** | Накладной щиток для подключения конечных потребителей посредством шести евро-розеток, 220В, 50Гц. На лицевой панели дополнительно установлены клеммы заземления.  Специализация – мед.помещения группы 2. | **18 400** |
| **Электрощиток операционный**  **ЭЩР-О-6С-МЕТ** | Накладной щиток для подключения конечных потребителей электрической энергии (медицинского оборудования) общей мощностью до 16кВА, напряжением 220В, 50Гц и 380В, 50Гц посредством шести однофазных евро-розеток и одного силовго разъема на ток 32А мощностью до 7кВА. | **17 100** |
| **Электрощиток физиотерапевтический**  **ЭЩР-Ф-3-МЕТ** | Накладной щиток для подключения конечных потребителей посредством трёх евро-розеток и трёх клемм заземления, 220В, 50Гц.  Специализация – физиотерапевтическе кабинеты. | **13 900** |

****


****

ЭЩР-О-6К-МЕТ ЭЩР-П-6К-ВС-МЕТ

**Прайс-лист на щитки серии ЭЩР во встраиваемом металлическом корпусе IP54**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Назначение** | **Цена, руб.** |
| **Электрощиток операционный**  **ЭЩР-О-6-ВС-МЕТ** | Встраиваемый щиток для подключения конечных потребителей посредством шести евро-розеток, 220В, 50Гц. Специализация – мед.помещения группы 2. | **15 200** |
| **Электрощиток операционный**  **ЭЩР-О-3-ВС-МЕТ** | Встраиваемый щиток для подключения конечных потребителей посредством трёх евро-розеток, 220В, 50Гц.  Специализация – мед.помещения группы 2. | **12 900** |
| **Электрощиток операционный**  **ЭЩР-О-2-ВС-МЕТ** | Встраиваемый щиток для подключения конечных потребителей посредством двух евро-розеток, 220В, 50Гц.  Специализация – мед.помещения группы 2. | **11 800** |
| **Электрощиток операционный**  **ЭЩР-О-6Т-ВС-МЕТ** | Встраиваемый щиток для подключения конечных потребителей посредством шести евро-розеток и трехфазной розетки, 220В, 50Гц. | **17 100** |
| **Электрощиток операционный**  **ЭЩР-О-3К-ВС-МЕТ** | Встраиваемый щиток для подключения конечных потребителей посредством трех евро-розеток, 220В, 50Гц. На лицевой панели дополнительно установлены клеммы заземления.  Специализация – мед.помещения группы 2. | **15 900** |
| **Электрощиток операционный**  **ЭЩР-О-6К-ВС-МЕТ** | Встраиваемый щиток для подключения конечных потребителей посредством шести евро-розеток, 220В, 50Гц. На лицевой панели дополнительно установлены клеммы заземления.  Специализация – мед.помещения группы 2. | **17 800** |
| **Электрощиток операционный**  **ЭЩР-О-6С-ВС-МЕТ** | Встраиваемый щиток для подключения конечных потребителей посредством шести евро-розеток и однофазной силовой розетки, 220В, 50Гц. | **16 600** |
| **Электрощиток физиотерапевтический**  **ЭЩР-Ф-3-ВС-МЕТ** | Встраиваемый щиток для подключения конечных потребителей посредством трёх евро-розеток и трёх клемм заземления, 220В, 50Гц.  Специализация – физиотерапевтическе кабинеты. | **13 100** |
| **Щит заземления**  **ЭЩР-З-3-ВС-МЕТ**  **(IP31)** | Щиток встроенного исполнения с 3-мя клеммами заземления на лицевой панели. Предназначен для подключения нескольких проводов заземлений электрооборудования и металлоконструкций к линии заземления. | **5 600** |
| **Панель розеточная**  **ЭЩР-П-6К-ВС-МЕТ** | Предназначен для подключения однофазных потребителей. Представляет собой щит с установленными шестью однофазными розетками и 2 зажимами оперативного заземления. | **12 100** |
| **Панель розеточная**  **ЭЩР-П-2К-ВС-МЕТ** | Предназначен для подключения однофазных потребителей. Представляет собой щит с установленными двумя однофазными розетками и зажимом оперативного заземления. | **6 200** |
| **Панель розеточная**  **ЭЩР-П-СК-ВС-МЕТ** | Предназначен для подключения однофазных потребителей. Представляет собой щит с установленной однофазной силовой розеткой и зажимом оперативного заземления. | **6 100** |
| **Пост дистанционного контроля разделительного**  **трансформатора**  **ПДК-ВС-МЕТ** | Представляет собой дистанционное устройство световой, звуковой сигнализации контроля состояния изоляции сети и температуры разделительного трансформатора. Имеет светодиодный индикатор контроля нагрузки. | **6 100** |



****

****

****

ЭЩР-П-2К-ВС-МЕТ ЭЩР-Ф-3-ВС-МЕТ ЭЩР-О-6К-ВС-МЕТ

ЭЩР-О-6Т-ВС-МЕТ

**Телефон**  
8-800-550-88-51 [**info@lwek.ru**](mailto:info@lwek.ru)